|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametry** | | **HA-1400L2-L10** | | | | **HA-1600L2-L10** | | **HA-2000L2-L10** |
| Max.oběžný průměr | | Ø 1400 mm | | | | Ø 1600 mm | | Ø 2000 mm |
| Max.oběžný průměr nad ložem | | Ø 1000 mm | | | | Ø 1100 mm | | Ø 1700 mm |
| Max.obráběný průměr | | Ø 1100 mm | | | | Ø 1300 mm | | Ø 1700 mm |
| Max.obráběná délka | | 2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000 mm | | | | | | |
| Maximální zatížení s lunentou | | 10000-15000 kg | | | | | | |
| **Parametry lože** | | | | | | | | |
| Šířka lože | | 1350 mm | | | | | | |
| Výška lože | | 815 mm | | | | | | |
| Typ lože | | kluzné | | | | | | |
| **Vřeteno** | | | | | | | | |
| Typ pohonu | | Řemenový + 3-stupňová převodovka | | | | | | |
| Čelo vřetene | | A2-15/A2-20/A2-28 | | | | | | |
| Výkon motoru | | 37/45 kW | | | | | | |
| Otáčky dle vřetene A2 | | 800/600/500/300/200 ot/min | | | | | | |
| C-osa Mk/otáčky,motor | | 1524 N.m/24 ot/min/ 3 kW | | | | | | |
| **Parametry osy X aZ** | | | | | | | | |
| Pojezd osy X | | 595 mm | | | 695 mm | | 895 mm | |
| Pojezd osy Z | | 2150/3150//4150/5150/6150/7150/8150/9150/10150 mm | | | | | | |
| Rychloposuvy X/Z | | 10/8 m/min | | | | | | |
| Typ vedení | | Kluzné | | | | | | |
| Servo pohon X | | 4 kW | | | | | | |
| Servo pohon Z | | 9 kW | | | | | | |
| Kuličkový šroub průměr/stoupání X/Z | | Ø 50/10 mm / Ø 80/ 10 mm | | | | | | |
| **Nástrojový revolver** | | | | | | | | |
| Počet pozic | | | 12(opce8/4) | | | | | |
| Interval přetočení o pozici/180° | | | 0,3s/0,8s | | | | | |
| Kvadrát pro soustružnické nože | | | 32(opce 40/50 mm) | | | | | |
| Průměr pro osové držáky | | | Ø 60 mm | | | | | |
| **Nástrojový revolver pro poháněné držáky(opce)** | | | | | | | | |
| Počet pozic | | | | 12(8 opce) | | | | |
| Interval přetočení o pozici/180° | | | | 0,3s/0,8s | | | | |
| Kvadrát pro soustružnické nože | | | | 25 mm | | | | |
| Průměr pro osové nástroje | | | | 50 mm | | | | |
| Poháněný držák kleština | | | | ER40 | | | | |
| Otáčky poháněných držáků | | | | 4000 ot/min | | | | |
| **Koník** | | | | | | | | |
| Pinola | MT6(pevná) | | | | | | | |
| Zvih pinoly | 250 mm | | | | | | | |
| Programovatelná zákldna | Ano | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostatní** | |
| Řídící system | Fanuc 0i-TF |
| Příkon stroje | 65 kVA |
| Hydraulický okruh | 60 l |
| Chladící okruh | 2115 l |
| Čerpadlo/Tlak | 0,7kW/3 bar |